ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ЭНЕРГЕТИКЕ

ПРИКАЗ

от 28 августа 2012 г. N 41

Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги

по электроснабжению в жилых помещениях, на общедомовые

нужды и при использовании земельного участка и надворных

построек в Республике Карелия

Список изменяющих документов

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3823629E57363CE949B7D2322CB59CE0A3D7A160B2FB22EC8E1974DC753ADF370FADFB6CA94D1F49F70665f3Q7M) Госкомитета РК по жилищно-коммунальному

хозяйству и энергетике от 30.11.2012 N 63)

В соответствии со [статьей 157](consultantplus://offline/ref=3823629E57363CE949B7CC3F3AD9CBEDA5DCFE6CB7FD2CB8D3462F812233D56048E2A228fEQ4M) Жилищного кодекса Российской Федерации, [постановлением](consultantplus://offline/ref=3823629E57363CE949B7CC3F3AD9CBEDA5DCFF69B5FA2CB8D3462F812233D56048E2A2f2QDM) Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" и [Положением](consultantplus://offline/ref=3823629E57363CE949B7D2322CB59CE0A3D7A160B2FA24E6891974DC753ADF370FADFB6CA94D1F49F70667f3QBM) о Государственном комитете Республики Карелия по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 11 октября 2010 года N 215-П, приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2012 года [нормативы](#P41) потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях согласно приложению 1.

2. Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2012 года [нормативы](#P109) потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды согласно приложению 2.

3. Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2012 года [нормативы](#P145) потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельного участка и надворных построек согласно приложению 3.

4. Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению устанавливаются в расчете на месяц потребления коммунального ресурса.

5. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению определены с применением расчетного метода.

Председатель

Государственного комитета

Республики Карелия

по жилищно-коммунальному

хозяйству и энергетике

О.В.ТЕЛЬНОВ

Приложение 1

к приказу

Государственного комитета

Республики Карелия

по жилищно-коммунальному

хозяйству и энергетике

от 28 августа 2012 года N 41

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальной услуги по

электроснабжению в жилых помещениях

Список изменяющих документов

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=3823629E57363CE949B7D2322CB59CE0A3D7A160B2FB22EC8E1974DC753ADF370FADFB6CA94D1F49F70665f3Q7M) Госкомитета РК по жилищно-коммунальному

хозяйству и энергетике от 30.11.2012 N 63)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Степень  благоустройства | Единица  измерения | Кол-во  комнат | Количество  проживающих (чел.) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и  более |
| 1. | При наличии стационарной  (напольной) электроплиты  [<\*>](#P93) | кВт.ч на  1 человека | 1 | 140 | 87 | 67 | 55 | 48 |
| 2 | 165 | 102 | 79 | 64 | 56 |
| 3 | 181 | 112 | 87 | 70 | 61 |
| 4  и более | 192 | 119 | 92 | 75 | 65 |
| 2. | При наличии стационарной  (напольной) электроплиты и  электроводонагревателя [<\*>](#P93) | кВт.ч на  1 человека | 1 | 336 | 208 | 161 | 131 | 114 |
| 2 | 397 | 246 | 190 | 155 | 135 |
| 3 | 434 | 269 | 208 | 169 | 147 |
| 4  и более | 461 | 286 | 221 | 180 | 157 |
| 3. | При отсутствии стационарной  (напольной) электроплиты  (использование стационарной  газовой плиты) [<\*>](#P93) | кВт.ч на  1 человека | 1 | 90 | 56 | 43 | 35 | 31 |
| 2 | 116 | 72 | 56 | 45 | 39 |
| 3 | 131 | 82 | 63 | 51 | 45 |
| 4  и более | 142 | 88 | 68 | 55 | 48 |
| 4. | При отсутствии стационарной  (напольной) электроплиты  и при наличии  электроводонагревателя [<\*>](#P93) | кВт.ч на  1 человека | 1 | 286 | 177 | 137 | 112 | 97 |
| 2 | 369 | 229 | 177 | 144 | 126 |
| 3 | 418 | 259 | 201 | 163 | 142 |
| 4  и более | 452 | 280 | 217 | 176 | 154 |

--------------------------------

<\*> Стационарная плита и (или) электроводонагреватель, предусмотренные проектом дома или установка которых согласована в установленном порядке.

Дополнительно при наличии электронагревательных приборов для целей отопления [<\*\*>](#P95) применяется норматив в размере 280 кВт.ч на 1 человека в месяц.

<\*\*> Стационарные электронагревательные приборы для целей отопления, предусмотренные проектом дома или установка которых согласована в установленном порядке.

Приложение 2

к приказу

Государственного комитета

Республики Карелия

по жилищно-коммунальному

хозяйству и энергетике

от 28 августа 2012 года N 41

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальной услуги по

электроснабжению на общедомовые нужды

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Группы оборудования | Единица  измерения | Величина  норматива |
| 1. | Осветительные установки | кВт.ч на 1  кв. м общей  площади  помещений,  входящих в  состав общего  имущества в  многоквартирном  доме | 0,36 |
| 2. | Силовое оборудование лифтов, включая схемы  управления и сигнализации, освещение кабин  лифтов и лифтовых шахт | 1,39 |
| 3. | Системы противопожарного оборудования и  дымоудаления, дверные запирающие  устройства, усилители телеантенн  коллективного пользования | 0,16 |
| 4. | Насосное оборудование холодного и горячего  водоснабжения, а также системы отопления и  другое оборудование | 0,86 |

Приложение 3

к приказу

Государственного комитета

Республики Карелия

по жилищно-коммунальному

хозяйству и энергетике

от 28 августа 2012 года N 41

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальной услуги по электроснабжению

при использовании земельного участка и надворных построек

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Направление использования норматива | Виды сельскохозяйственных  животных | | | |
| коровы | свиньи | овцы | птица |
| кВт.ч на 1 голову животного | | | |
| 1. | Освещение в целях содержания  сельскохозяйственных животных | 0,83 | 0,83 | 0,17 | 0,33 |
| 2. | Приготовление пищи и подогрев воды для  сельскохозяйственных животных | 5,58 | 5,75 | - | - |